洗碗机房间改造工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 隔断安装 | 东侧墙40\*60方管骨架，双面墙板固定安装。南侧45\*75不锈钢方管骨架，1米高封不锈钢板，上部8毫米钢化玻璃安装。 | ㎡ | 42 |  |  | 食堂三楼后厨 |
| 2 | 主电路安装 | 铜电缆国标YJV4\*35+1\*16,线鼻等辅材加安装工时。 | m | 40 |  |  | 三楼总配电箱至洗碗间 |
| 3 | 电源控制箱安装 | 配电箱、160A三相带漏点空开、160A交流接触器、控制按钮等组装。 | 套 | 1 |  |  | 洗碗间 |
| 4 | 给水安装 | 32PPR热熔管、管件、阀门安装至洗碗机 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 下水道安装 | 不锈钢折弯加工明装、洗碗机出水口至主下水道。 | 项 | 1 |  |  | 洗碗机排水口原有下水道 |
| 6 | 冰箱移装 | 冰箱移位、电源、桥架等安装，水池移装。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 排风扇安装 | 拆铝合金推拉窗上部固定玻璃、安装排风扇、封排风扇旁边漏空部分、电源安装等，排风扇600\*600方形带防雨百叶。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | | |